**SIEMENS PLC**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SR.NO. | Identification Ferule  | Supply Specification | Description. |
| 01 | L | 230 V AC | Mains Power Supply.(Customer Scope) |
| 02 | N | N |
| 03 | CML | 230 V AC | Circulation Motor  |
| 04 | N | N |
| 05 | CO1 | 230 V AC | Compressor No. 01 |
| 06 | NA | N |
| 07 | E | E |
| 08 | CO2 | 230 V AC | Compressor No. 02 |
| 09 | NB | N |
| 10 | E | E |
| 11 | UPSL | 230 V AC | UPS Supply.(Customer Scope) |
| 12 | UPSN | N |
| 13 | E | E |
| 14 | 00 | +24V | Alarm Hooter |
| 15 | -V | -V |
| 16 | SV1 | 230 V AC | Solenoid Liquid valve for Compressor no. 1 |
| 17 | N | N |
| 18 | SV2 | 230 V AC | Solenoid valve for Hot gas bypass Compressor no. 1 |
| 19 | N | N |
| 20 | SV3 | 230 V AC | Solenoid Liquid valve for Compressor no. 2 |
| 21 | N | N |
| 22 | SV4 | 230 V AC | Solenoid valve for Hot gas bypass Compressor no. 2 |
| 23 | N | N |
| 24 | +24V | +24V | Door open feedback for circulation motor |
| 25 | D1 | +24V |
| 26 | DO-H | 230 V AC | Door Heater. |
| 27 | N | N |